**Příloha č. 1e  
Kolokace, Technická specifikace a specifikace služby**

Číslo Služby : .……………...................  
  
Obec (oblast) : .………………………….  
  
Jméno partnera : ..………………………….  
  
ID: Partnera : ..….……………………….  
  
Datum žádosti: ……………………………  
  
Datum zahájení šetření: ……………………………  
  
Datum zahájení implementace služby : ……………………………  
  
Datum zprovoznění služby : ……………………………  
  
Datum zahájení testovacího provozu: ……………………………

Datum zakončení testovacího provozu: ……………………………  
  
Datum předání Služby Partnerovi: ….…………………………  
  
Datum ukončení Služby: …………………………….

**Článek I**

**Služba kolokace zařízení**

Radynet s.r.o. (dále RADYNET) prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem infrastruktury a účastnického vedení tvořících trasy, na kterých si Partner pronajímá Službu v rámci Smlouvy, a která je specifikována v této Příloze.

Kolokace je volitelná služba umožňující Partnerovi umístit v objektech RADYNET nezbytná zařízení pro poskytování služeb s využitím velkoobchodní nabídky zpřístupnění účastnického vedení, virtuální zpřístupnění účastnického vedení a Bitstream.

Fyzická kolokace je služba, která umožňuje Partnerovi umístit svá zařízení v místě hlavního rozvodu anebo ekvivalentního zařízení v případě, že je k dispozici vhodný prostor. Pokud není k dispozici vhodný prostor, umožní RADYNET umístnění zařízení Partnera v dostupné vzdálenosti mimo budovu hlavního rozvodu a poskytne mu dostatečnou součinnost pro realizaci jiného technického řešení služby kolokace.

RADYNET nabízí Partnerovi prostor pro kolokaci v granularitě 1U, 1 m2 spolu s tím napájení 230V AC v odpovídajícím příkonu, (jištění 16A), v případě možnosti zálohováno (UPS, dieselgenerátor).

Partnerovi je umožněno, ve vyjmenovaných případech v této Příloze, provádět instalaci vlastní technologie a zařízení, bez nutnosti objednávat všechny kolokační služby od RADYNET. Informace o použitém rozhraní je uvedeno v Článku VIII této přílohy .

Velkoobchodní ceny za kolokaci jsou stanoveny za podmínek uvedených v   
Příloze 5 - Ceny a způsob jejich určení.

**Článek II  
Přístup ke Službě kolokace**

Přístup je realizován v objektech a zařízení k tomu určených (např. Central Office, POP, rozvaděče) s ohledem na strukturu sítě tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení pro budoucí využití. Seznam přístupových bodů pro Službu uvedenou v této příloze je uvedený v Článku VIII a Příloze 10 - Síťová hierarchie, Orientační schéma, seznam obcí, úseků.

**Článek III**

**Převzetí Služby kolokace**

Partner se zavazuje, že ve lhůtách stanovených Smlouvou a touto přílohou převezme připravené prostory a zařízení pro Službu kolokace a to nejpozději do 5ti pracovních dní od ukončení úspěšného testovacího provozu. Podpisem této přílohy Partner potvrzuje RADYNET, že Službu převzal v řádném provozuschopném stavu a bez závad.

**Článek IV  
Užívání Služby kolokace**

Partner Službu kolokace bude užívat pouze pro účely související s jeho obchodní činností v souladu s uzavřenou Smlouvou.

**Článek V  
Ostatní závazky**

1. RADYNET se zavazuje, že pokud to bude možné, poskytne Partnerovi v přiměřeném rozsahu Službu kolokace ,na nedotované infrastruktuře, nejméně však z dotované oblasti do prvního hierarchického bodu infrastruktury (např. Centraloffice anebo PoP).
2. RADYNET se zavazuje, v případě věží a stožárů zřízených s využitím poskytnuté dotace umístit svá zařízení (přijímače, vysílače , antény a další infrastrukturu) efektivně s ohledem na potřebu poskytnutí možnosti využití další plochy k pronájmu zařízení Partnera a nebude umístění zařízení Partnerem účelově bránit.

**Článek VI**

**Údržba Služby kolokace**

1. RADYNET bude od předání Služby kolokace prováděna vlastní náklady údržbu tak, aby Služba kolokace po celou dobu užívání byla plně funkční a odpovídala Specifikacím.
2. RADYNET se zavazuje udržovat dotovanou síť ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz. Servisní zásahy se řídí Smlouvou a Příloha 3 - Pravidla a postupy pro jednotlivé služby

**Článek VII**

**Kvalita**

Radynet s.r.o. je povinen dodržet parametry kvality Pasivní infrastruktury tak, jak je popsáno v Příloha 4- Minimální soubor SLA

**Článek VIII**

1. Přesné umístění přístupových prostor pro kolokaci zařízení partnera   
     
   GPS : ……………………………………..................................

Adresa : ……………………………………………………………..  
  
 ……………………………………………………………..  
  
 …………………………………………............................

1. Technické podmínky přístupu, specifikace zařízení a rozhraní určeného pro kolokaci Partnera

1. Síťová hierarchie přístupu
2. Podmínky společného umisťování (kolokace)
3. Zakreslená datová trasa :

za Radynet s.r.o. za Partnera :